|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | **Капітальний ремонт водовідведення та гідроізоляції підвального приміщення Яворівського ДПІ ГУ ДПС у Львівській області (м.Яворів, вул.Львівська,42) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи.** |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | | | Кількість | | | | | | | |  | | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | | | |  | | |  | Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт водовідведення та гідроізоляції підвального приміщення Яворівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області |  | | |  | | | | | | | |  | | |  |  |  | | |  | | | | | | | |  | | |  | Роздiл 1. Утеплення та гідроізоляція фундаменту |  | | |  | | | | | | | |  | | |  |  |  | | |  | | | | | | | |  | | | 1 | (Розбирання) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | | | 50 | | | | | | | |  | | | 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 | м3 | | | 25 | | | | | | | |  | | | 3 | Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах | м3 | | | 12,5 | | | | | | | |  | | | 4 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань | м2 | | | 50 | | | | | | | |  | | | 5 | Посилення фундаментів торкретуванням, товщина шару 10 мм | м2 | | | 50 | | | | | | | |  | | | 6 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | | | 50 | | | | | | | |  | | | 7 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом | м2 | | | 50 | | | | | | | |  | | | 8 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | м2 | | | 50 | | | | | | | |  | | | 9 | Утеплення фундаменту пінополістирольними плитами товщиною 50 мм без опорядження. Стіни гладкі | м2 | | | 50 | | | | | | | |  | | | 10 | Улаштування вертикального захисту утеплення та гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | м2 | | | 50 | | | | | | | |  | | | 11 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | | | 25 | | | | | | | |  | | | 12 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | | | 50 | | | | | | | |  | | |  | Роздiл 2. Внутрішні оздоблювальні роботи |  | | |  | | | | | | | |  | | |  |  |  | | |  | | | | | | | |  | | | 13 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | | | 25 | | | | | | | |  | | | 14 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2 | м2 | | | 25 | | | | | | | |  | | | 15 | Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються | м2 | | | 25 | | | | | | | |  | | | 16 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | м2 | | | 25 | | | | | | | |  | | | 17 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | | | 100 | | | | | | | |  | | | 18 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | | | 100 | | | | | | | |  | | | 19 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | | | 100 | | | | | | | |  | | | 20 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | | | 100 | | | | | | | |  | | | 21 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | | | 82,1 | | | | | | | |  | | | 22 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | | | 82,1 | | | | | | | |  | | | 23 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | | | 60,5 | | | | | | | |  | | | 24 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм | м2 | | | 60,5 | | | | | | | |  | | | 25 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | м2 | | | 60,5 | | | | | | | |  | | | 26 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | | | 60,5 | | | | | | | |  | | | 27 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних | м | | | 60,5 | | | | | | | |  | | |  | Роздiл 3. Інші роботи |  | | |  | | | | | | | |  | | |  |  |  | | |  | | | | | | | |  | | | 28 | Навантаження сміття вручну | т | | | 10,189 | | | | | | | |  | | | 29 | Перевезення сміття до 15 км | т | | | 10,189 | | | | | | | |  | | | Примітка: У разі, якщо у Технічному завданні містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 4 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275. Очікувана вартість закупівлі робіт з будівництва , капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 05.07.2013 №293 та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 452306,40 грн.  На оплату товару кошторисом на 2021 рік затверджено 452306,40 грн за кошти державного бюджету. |