|  |
| --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| 1 | Назва предмета закупівлі | **Капітальний ремонт водовідведення та гідроізоляції підвального приміщення Яворівського ДПІ ГУ ДПС у Львівській області (м.Яворів, вул.Львівська,42) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи.** |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|   | Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонтводовідведення та гідроізоляції підвального приміщенняЯворівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | Роздiл 1. Утеплення та гідроізоляція фундаменту |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| 1 | (Розбирання) Улаштування покриттів з дрібнорозмірнихфігурних елементів мощення [ФЭМ] |  м2 | 50 |  |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м,глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 |  м3 | 25 |  |
| 3 | Кріплення інвентарними щитами стінок траншейшириною до 2 м в стійких ґрунтах |  м3 | 12,5 |  |
| 4 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевимапаратом з землі та риштувань |  м2 | 50 |  |
| 5 | Посилення фундаментів торкретуванням, товщина шару10 мм |  м2 | 50 |  |
| 6 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки поцегляних та бетонних поверхнях |  м2 | 50 |  |
| 7 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментівцементним розчином з рідким склом |  м2 | 50 |  |
| 8 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментіврулонними матеріалами в 1 шар |  м2 | 50 |  |
| 9 | Утеплення фундаменту пінополістирольними плитамитовщиною 50 мм без опорядження. Стіни гладкі |  м2 | 50 |  |
| 10 | Улаштування вертикального захисту утеплення тагідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1шар |  м2 | 50 |  |
| 11 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,група ґрунту 1 |  м3 | 25 |  |
| 12 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] |  м2 | 50 |  |
|   | Роздiл 2. Внутрішні оздоблювальні роботи |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| 13 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін тастель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 |  м2 | 25 |  |
| 14 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2 |  м2 | 25 |  |
| 15 | Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхоньзовнішніх стін цементно-вапняним або цементнимрозчином по каменю та бетону, коли інші поверхні необштукатурюються |  м2 | 25 |  |
| 16 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщинашару 20 мм |  м2 | 25 |  |
| 17 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючимрозчином |  м2 | 100 |  |
| 18 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 100 |  |
| 19 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 100 |  |
| 20 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування |  м2 | 100 |  |
| 21 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 82,1 |  |
| 22 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування |  м2 | 82,1 |  |
| 23 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  м2 | 60,5 |  |
| 24 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішітовщиною 5 мм |  м2 | 60,5 |  |
| 25 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 |  м2 | 60,5 |  |
| 26 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт |  м2 | 60,5 |  |
| 27 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних |  м | 60,5 |  |
|   | Роздiл 3. Інші роботи |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| 28 | Навантаження сміття вручну |  т | 10,189 |  |
| 29 | Перевезення сміття до 15 км |  т | 10,189 |  |
|  Примітка:У разі, якщо у Технічному завданні містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,  | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 4 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275. Очікувана вартість закупівлі робіт з будівництва , капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 05.07.2013 №293 та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 452306,40 грн.На оплату товару кошторисом на 2021 рік затверджено 452306,40 грн за кошти державного бюджету. |