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	1.
	Назва предмета закупівлі 
	Багатофункціональний пристрій формату А3    ДК 021:2015: 30120000-6 — Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку (ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-17-013038-a)

	2. 
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	БФП тип 1 з додатковим картриджем – 1 комплект
Назва
Технічні вимоги (не гірше, ніж)
Запропоновані учасником характеристики
(Вказати модель)

Загальні характеристики
Технологія друку

Чорно-біла світлодіодна

Тип встановлення

Підлогове

Підтримувані функції

Мережевий друк, мережеве сканування, копіювання

Екран апарата

Кольоровий, сенсорний, ємнісний, діагональ не менше 7», українізоване/локалізоване меню та клавіатура

Формат матеріалів

Не менше A3

Автоматичний дуплекс

Обов’язково для друку, копіювання та сканування

Автоподавач оригіналів

Обов’язково, однопрохідний двосторонній

Інтерфейси підключення

USB 3.0, Ethernet 10/100/1000, NFC, Wi-Fi – опційно

Одночасна робота Ethernet і Wi-Fi

Обов’язково

Друк/сканування на USB-накопичувач

Обов’язково

Друк із / сканування в хмарні сервіси

Google Drive, Microsoft OneDrive, Office 365, Dropbox, Box

Максимальне місячне навантаження

Не менше 107 000 сторінок

Процесор

Не менше 2 ядер, не менше 1,05 ГГц

Оперативна пам’ять

Не менше 4 ГБ

Накопичувач HDD

Не менше 320 ГБ

Робота без HDD

Обов’язково

Відсік для прихованого монтажу зчитувачів карт

Обов’язково

Робота з папером
Кількість вхідних лотків

Не менше 5

Загальна місткість лотків

Не менше 3140 аркушів

Лоток ручної подачі

Не менше 100 аркушів

Подвійні вихідні лотки зі зсувом

Обов’язково, по 250+ аркушів кожен

Максимальна щільність паперу

Не менше 256 г/м²

Місткість автоподавача

Не менше 130 аркушів

Виведення робіт зі зсувом

Обов’язково

Розширення вхідної місткості

Не менше 5140 аркушів

Розширення вихідної місткості

Не менше 2000 аркушів

Друк
Роздільна здатність друку

Не менше 1200×1200 dpi

Швидкість друку A4 (односторонній)

Не менше 25 стор./хв

Швидкість друку A3 (односторонній)

Не менше 14 стор./хв

Швидкість друку A4 (двосторонній)

Не менше 25 стор./хв

Швидкість друку A3 (двосторонній)

Не менше 9 стор./хв

Час виходу першої сторінки

Не більше 6,5 сек

Максимальна область друку

Поля не гірше: відступ 4 мм з боку подачі та 2 мм з інших боків

Мови опису сторінок

PCL5e, PCL6, HP-GL, TIFF, PDF, XPS, JPEG, Adobe PostScript 3 (опційно)

Захист завдань друку

Обов’язково, друк після введення пароля на екрані апарата

Відображення формату паперу та тонера

Обов’язково, у драйвері, у реальному часі

Друк через e-mail

Обов’язково, друк тексту електронних листів листів і вкладень JPEG, PDF, Microsoft Office

Копіювання
Швидкість копіювання A4

Не менше 25 копій/хв

Швидкість двостороннього копіювання

Не менше 25 копій/хв

Режими копіювання

1:1, 1:2, 2:2, 2:1

Багатозадачність

Паралельне сканування та друк

Сканування
Багатозадачність

Сканування, коли система друкує завдання копіювання або мережного друку, або коли передається робота сканування в мережу або факсом

Кольорове сканування

Обов’язково

Швидкість кольорового сканування (1-стор.)

Не менше 80 зобр./хв

Швидкість кольорового сканування (2-стор.)

Не менше 80 зобр./хв

Мережеві протоколи

FTP, SMTP, SMB, sFTP

Напрямки сканування

Папку користувача, Електронну пошту, Мережу (можливість пошуку SMB і FTP-ресурсів прямо з інтерфейсу апарату), USB накопичувач

Формати файлів

PDF (односторінковий, багатосторінковий, з можливістю контекстного пошуку, лінеаризований), PDF (з можливістю захисту паролем), TIFF, XPS, JPEG

OCR (розпізнавання тексту)

Обов’язково, на рівні пристрою

Попередній перегляд

Обов’язково, підтримка збільшення/зменшення зображень жестами пальців, повороту окремих сторінок, додавання нових сторінок у завдання, можливість автоматичного видалення порожніх сторінок

Оптимізація бізнес-процесів
Сканування паспортів

Обов’язково, окрема кнопка на головному екрані

Автоматизація сканування

Обов’язково, окремі кнопки з готовими сценаріями

Предиктивне введення 

e-mail

Обов’язково

Друк часто використовуваних документів

Обов’язково наявність інструменту створення окремої кнопки на головному екрані апарату для друку документів, що зберігаються на мережному ресурсі, безпосередньо з екрана пристрою

Інформація для користувачів

Обов’язковою є наявність інструменту створення інформаційних повідомлень (текст, фото, анімація) для подальшого виведення на екран пристрою

Налаштування кнопок

Обов’язково вибір кнопок для відображення, налаштування порядку розташування кнопок «перетягуванням", приховування незатребуваних кнопок. Обов'язкове виконання вищезгаданих операцій безпосередньо на екрані пристрою

Персональний екран для кожного користувача

Обов'язково, відображення персонального набору кнопок та порядку їх розташування

Звукові та світлові сповіщення

Обов’язково

Встановлення застосунків із загальнодоступних інтернет-ресурсів

Обов'язково наявність окремої кнопки на екрані апарата

Можливість віддаленого доступу до інтерфейсу апарату

Обов'язково, наявність можливості отримання повноцінного віддаленого доступу до графічного інтерфейсу користувача (включаючи сервісне меню для інженера), можливість віддаленого блокування натискань на фізичному сенсорному екрані пристрою, відображення операцій, що виконуються віддалено на фізичному сенсорному екрані пристрою

Безпека
Захист доступу

Пароль на друк/сканування/копіювання

Статистика використання пристрою користувачами при обмеженні доступу

Обов'язково, за кожним користувачем, обсяг робіт друку/сканування/копіювання

Протоколи адміністрування

DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SMTP, MDNS

WEB-сервер пристрою
Відображення статусу пристрою (на WEB-інтерфейсі)

Лотки, витратні матеріали, лічильники

Керування чергою друку

Перегляд та видалення завдань

Завантаження робіт

PCL, PDF, XPS, JPEG, PS

Витратні матеріали
Роздільні витратні матеріали, тонер і барабан 

Обов’язково

Тонер і фотобарабан у комплекті постачання

Обов’язково

Девелопер у комплекті

Обов’язково

Ресурс стартового тонера

Не менше 15 500 стор. A4 відповідно до ISO/IEC 19752

Ресурс фотобарабана

Не менше 80 000 стор. A4

Ресурс стандартного тонера

Не менше 34 300 стор. A4 відповідно до ISO/IEC 19752

Замінювані користувачем вузли

Тонер, фотобарабан, ф’юзер, ролик переносу

Картридж додатковий оригінальний

Ресурс не менше 34 300 стор. A4

БФП тип 2 з додатковим комплектом картриджів – 1 комплект

Назва
Технічні вимоги (не гірше, ніж)
Запропоновані учасником характеристики
(Вказати модель)

Загальні характеристики

Технологія друку
Повнокольорова світлодіодна
Підтримувані функції
Мережевий друк, мережеве сканування, копіювання
Екран 
Кольоровий, сенсорний, ємнісний, діагональ не менше 7 дюймів
Формат матеріалів
Не менше А3
Автоматичний дуплекс
Обов'язково, під час друку, копіювання, сканування
Автоподавач оригіналів
Обов'язково, однопрохідний двосторонній
Інтерфейси підключення
USB 3.0, Ethernet 10/100/1000, NFC, WiFi-опціонально
Можливість одночасної роботи Ethernet та WiFi інтерфейсів
Обов'язково
Друк з/ Сканування на флеш-накопичувач
Обов'язково
Максимальне місячне навантаження
Не менше 87 000 сторінок
Процесор
Не менше 2 ядер, не менше 1.05 ГГц
Оперативна пам'ять у комплекті постачання у комплекті постачання
Не менше 4 ГБ
Робота з папером
Кількість вхідних лотків
Не менше 2-х
Загальна ємність лотків у комплекті постачання
Не менше 620 аркушів
Місткість лотка ручної подачі
Не менше 100 аркушів
Максимальна щільність паперу
Не менше 256 г/м2 із касетних лотків
Ємність автоподатчика оригіналів
Не менше 130 аркушів
Виведення робіт зі зрушенням
Обов'язково
Друк
Оптична роздільна здатність друку, не менше
1200 х 2400 dpi
Швидкість друку одностороння (подача листа довгою кромкою), А4
Не менше 20 стор/хв
Швидкість друку двостороння (подача листа довгою кромкою), А4
Не менше 20 стор/хв
Час виходу першого відбитка, сек
Не більше 7
Мови опису сторінок
PCL 5e, PCL 6, HP-GL, TIFF, PDF, XPS, JPEG, Adobe® PostScript® 3™-опціонально
Захист завдань друку паролем
Обов'язково, друк завдання після введення пароля користувачем на екрані апарата
Відображення драйвера друку формату та розміру матеріалів у лотках, кількості тонера в апараті
Обов'язково в реальному часі
Можливість надсилання завдань друку за допомогою email
Обов'язково друк тексту електронних листів, обов'язково друк прикріплених форматів JPEG, PDF, Microsoft Office, обов'язково друк на будь-якій моделі МФУ
Копіювання
Швидкість копіювання одностороння, А4
Не менше 20 копій/хв
Час виходу першої копії, сек
Не більше 6
Можливості копіювання (ввід: вивід)
1:1, 1:2, 2:2 та 2:1
Багатозадачність
Паралельне сканування та друк
Сканування
Багатозадачність
Сканування, коли система друкує завдання копіювання або мережного друку, або коли передається робота сканування в мережу або факсом
Кольорове сканування
Обов'язково
Швидкість кольорового сканування (одностороннє)
Не менше 80 зобр./хв
Швидкість кольорового сканування (двостороннє)
Не менше 80 зобр./хв
Підтримка мережевих протоколів передачі даних
FTP, SMTP, SMB, sFTP
Напрями сканування
Папку користувача, Електронну пошту, Мережа (можливість пошуку SMB і FTP-ресурсів прямо з інтерфейсу апарату), USB накопичувач
Формати файлів
PDF (односторінковий, багатосторінковий, з можливістю контекстного пошуку, лінеаризований), PDF (з можливістю захисту паролем), TIFF, XPS, JPEG
Розпізнавання тексту під час сканування
Обов'язково, на рівні пристрою
Перегляд відсканованих зображень на екрані пристрою
Обов'язково, підтримка збільшення/зменшення зображень жестами пальців, повороту окремих сторінок, додавання нових сторінок у завдання, можливість автоматичного видалення порожніх сторінок
Безпека
Захист доступу до функцій пристрою паролем
Обов'язково, до друку/сканування/копіювання у будь-яких комбінаціях
Статистика використання апарату користувачами при обмеженні доступу
Обов'язково, за кожним користувачем, обсяг робіт друку/сканування/копіювання
Протоколи мережного адміністрування
DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Можливості вбудованого WEB-сервера пристрою
Відображення статусу пристрою (на WEB-інтерфейсі)
Обов'язково, не гірше - Статус лотків/вміст, статус витратних матеріалів, лічильники робіт
Управління чергами друку
Обов'язково, перегляд завдань друку з можливістю їх видалення
Завантаження робіт друку на пристрій
Обов'язково, формати, що підтримуються (не гірше) - PCL, PDF, XPS, JPEG, PS (з встановленою опцією PS)
Витратні матеріали
Роздільні витратні матеріали, тонер та барабан
Обов'язково
Тонер та фотобарабан – у комплекті постачання
Обов'язково
Девелопер - у комплекті постачання
Обов'язково
Ємність чорного тонер-картриджу в комплекті
Не менше 16 100 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752
Ємність кольорових тонер-картриджів у комплекті
Не менше 9 800 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752
Ємність чорного фотобарабану в комплекті
Не менше 109 відбитків А4
Ємність кольорового фотобарабану в комплекті
Не менше 87 000 відбитків А4
Ємність стандартного чорного тонер-картриджа
Не менше 31 300 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752
Ємність кожного стандартного кольорового тонер-картриджа
Не менше 18 500 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752
Витратні матеріали, що замінюються користувачем
Тонер, Фотобарабан, Фьюзер, Ролик переносу
Комплект додаткових оригінальних картриджів 

Так

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує товар чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням в повній мірі відповідає вимогам, встановленим Замовником.

1. Учасник торгів надає підтвердження щодо інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
1.1. Товар повинен бути новим. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та підтверджуватися декларацією  про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту або сертифікатом експертизи типу, або іншими документами, виданими  передбаченими чинним законодавством відповідними органами.

1.2. Вимоги щодо товару:
- не приймаються пропозиції на товар, який вироблений в країні(ах) до якої(их)застосовуються санкції (персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи);

- доставка товарів, завантажувально-розвантажувальні роботи, сплата податків та інших платежів й інших витрат проводяться за рахунок постачальника товару;

- товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно діючих стандартів;
- товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємств- виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

1.3. Заповнена Таблиця згідно вимог цього Додатку.

1.4. Гарантійний лист, про те, що поставка товару відбудеться в повному обсязі протягом 5 (п’яти)  днів з дня надходження Учаснику заявки від Замовника, а також, що доставка, розвантаження у приміщеннях замовника, налаштування та підключення  товару здійснюється Учасником власними силами та за власний рахунок.

1.5. Весь товар не повинен мати ознак контрафактності, а саме несанкціонованого використання або нанесення торгових марок без офіційної згоди власників торгових марок. 

На пакуванні не повинно бути ознак видалення чи приховування нанесених раніше торгових марок, про що учасник надає гарантійний лист.

1.6. На виконання вимог Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», а також на виконання умов законодавства про відповідальність за контрабанду та порушення митних правил, товари повинні ввозитися на територію України через офіційні канали поставки, та з відповідним гарантійним сервісом виробника. Замовник залишає за собою право запросити перевірку серійних номерів обладнання, що постачається, у локальному офісі виробника та відмовитися від поставки в разі неофіційного ввозу. Для підтвердження того, що запропоновані товари легально ввезені на територію України, а також мають офіційну гарантію, учасник повинен надати лист виробника або представництва виробника  запропонованого товару, які адресовані замовнику торгів і містять інформацію щодо номера оголошення про проведення відкритих торгів, адресований замовнику торгів з інформацією про статус учасника  та підтвердження гарантійних зобов’язань.

2. Інші вимоги:

2.1. В Таблиці наданій учасником повинна бути чітко вказана інформація про конкретні технічні характеристики пропонованого товару (зазначити конкретні показники), вимоги до яких встановлено у цьому додатку до тендерної документації. Зазначення у пропозиції учасника виразів «не більше»/«не менше»/«не вужче» чи подібних за змістом не допускається. Подання інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі шляхом копіювання вимог замовника не допускається. Інформація про технічні характеристики та інша інформація зазначена учасником у тендерній пропозиції щодо пропонованого ним товару, має бути достовірною та відповідати інформації наданій (розміщеній) виробником такого товару.

2.2. До усіх посилань на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами здійснених у цій технічній специфікації – застосовується  вираз «або еквівалент». До усіх посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва здійснених у цій технічній специфікації – застосовується  вираз «або еквівалент».

2.3. Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати документації, яка встановлює вимоги до його якості, та загальним вимогам, які пред’являються до Товару цього типу. Якщо поставлений Товар виявиться неякісним (дефектним, некомплектним) або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов’язаний поставити (замінити, доукомплектувати) Товар за свій рахунок. Усі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості, несе Постачальник. У разі усунення недоліків у Товарі, на який встановлено гарантійний строк експлуатації, цей строк продовжується на час, протягом якого він не використовувався через недолік, а при заміні Товару гарантійний строк обчислюється заново від дня заміни. 

2.4. Гарантійний строк експлуатації Товару обчислюється від дня переходу права власності на Товар, а саме: з дати отримання Товару Замовником, що засвідчується підписом Замовника на видатковій накладній, та зазначається в документі, що додається до Товару.

2.5. З метою підтвердження щодо інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Учасник торгів надає лист такого змісту:

Ми, ______________________________, вивчивши інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі, підтверджуємо відповідність запропонованого нами товару предмету закупівлі та спроможність дотриматися зазначених вимог при постачанні. Ми погоджуємось, що Замовник має право перевірити вказані нами технічні характеристики запропонованого товару на офіційних веб-сайтах відповідних виробників та в документах, що надані нами у складі пропозиції і у разі, якщо запропонований товар не відповідає технічним вимогам Замовника та/або зазначеним нами характеристикам – пропозиція відхиляється як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

____________ ____________________________________________________

Дата (підпис) (прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника)
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