|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | **Придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин А-95, дизельне паливо) (ГУ ДПС у Львівській області, м.Львів, вул. Стрийська,35) (*код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»* - 09130000-9 – «Нафта і дистиляти»** |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | **НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Назва товару | Код за ДК 021:2015 | Кіль  кість товару | Оди  ниця виміру | | 1 | Дизельне паливо ДП-Євро5-В0 | 09134200-9 — Дизельне паливо | 300 | літр | | 2 | Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 | 09132100-4 — Неетильований бензин | 2500 | літр |   **Дизельне паливо ДП-Євро5-ВО**   |  |  | | --- | --- | | Назва вимоги | Технічні параметри | | Цетанове число дизельного палива літнього | не менше 51 одиниць | | Цетанове число дизельного палива зимового | не менше 49 одиниць | | Температура спалаху в закритому тиглі | не нижче 55 градусів | | Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів | Не більше 8 відсотків | | Вміст сірки | Не більше 10 міліграмів на один кілограм | | Змащувальна здатність (діаметр плями зносу при температурі 60 °С) | Не більше 460мікрометрів | | Гранична температура фільтрованості дизельного палива літнього | Не вище 5 градусів | | Гранична температура фільтрованості дизельного палива зимового | Не вище мінус 20 градусів |   **Дизельне паливо (літнє або зимове) має відпускатися Покупцю в залежності від сезону:**   * *зимовий період - пора року з 16 листопада до 15 березня (чотири місяці)* * *літній період - пора року з 16 квітня до 15 жовтня (шість місяців)* * *перехідний період1 - пора року з 16 березня до 15 квітня (один місяць) та з 16 жовтня до 15 листопада (один місяць)*   *1 В перехідний період дизельне паливо має відпускатися відповідно до температури повітря:*   * *при температурі повітря не нижче ніж 5 °С - дизельне паливо літнє;* * *при температурі повітря від 5 °С до мінус 20 °С – дизельне*   **1.Назва товару :Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5**   |  |  | | --- | --- | | Назва вимоги | Технічні параметри | | Октанове число за дослідним методом | не менше 95 одиниць | | Октанове число за моторним методом | не менше 85 одиниць | | Масова частка кисню | не більше 2,7% | | Вміст сірки | Не більше 10міліграмів на один кілограм | | Концетрація свинцю | Не більше 5 міліграмів на один куб. дециметр | | Концетрація марганцю | Не більше 6 міліграмів на один куб.дециметр | | Об’ємна частка бензолу | Не більше 1% | | Об’ємна частка олефінових вуглеводнів | Не більше 18% | | Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів | Не більше 35% |   Придбання палива буде здійснюватися на умовах **отримання палива за талонами та/або скретч-картками** (номінал – «літри»)  Кількість та номінал талонів та\або скретч-карток має становити:  Дизельне паливо –10 літрів 30шт.  Бензин автомобільний А-95 10 літрів 100шт., 20 літрів 75шт.  Строк дії талонів/скретч-карток має становити не менше **10 місяців** з дня їх видачі.  *У разі закінчення строку дії талонів та\або скретч-карток на видачу пального, Учасник повинен мати можливість провести їх обмін на інші з новим строком дії. У разі, якщо Учасник здійснює перехід на талони та\або скретч-картки нового зразку, він повинен здійснити рівноцінний обмін талонів та\або скретч-карток старого зразку, що залишилися у Замовника та не були реалізовані, на талони та\або скретч-картки нового зразку, в тому числі тих, що залишились у Замовника після закінчення строку їх дії*.  Постачальник повинен мати мережу власних, орендованих та/або партнерських АЗС на яких гарантує заправку транспортних засобів Замовникацілодобово, враховуючи вихідні та святкові дні,за виданими талонами та/або скретч-картками.  Хоча б одна АЗС має находитись на відстані не більше **5 км** (по проїжджій частині) від місць дислокації транспорту Замовника.  Адреси місць дислокації транспорту Замовника:79003,м.Львів вул.Стрийська,35  Якість товару повинна відповідати вимогам визначених ДСТУ 7687 2015, технічним регламентом для бензину автомобільного ДП-Євро5-Е5 |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 2 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275 склала з урахуванням кількості послуг 141200,00грн. |